**Новые документы в системе «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс»**

**за октябрь**

***Нормы, правила, стандарты нефтегазового комплекса.***

***55 документов (представлены наиболее интересные)***

[ГОСТ N 34881-2022 от 12.09.2022](kodeks://link/d?nd=1200193086) «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Заграждения боновые стационарные для локализации разлива нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия».

[ПНСТ N 612-2022 от 20.09.2022](kodeks://link/d?nd=1200193362) «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Компактные фланцевые соединения. Общие положения».

[ПНСТ N 608-2022 от 28.09.2022](kodeks://link/d?nd=1200193507) «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Трубопроводная обвязка. Общие характеристики и правила применения материалов для изготовления элементов трубопроводной обвязки».

[ГОСТ N 34894-2022 от 07.10.2022](kodeks://link/d?nd=1200193617) «Газ природный сжиженный. Технические условия».

[ГОСТ N 21791-2022 от 10.10.2022](kodeks://link/d?nd=1200193643) «Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия.

***Основы правового регулирования нефтегазового комплекса.***

***31 документ (представлены наиболее интересные)***

 Приказ Минэнерго России [N 811 от 12.08.2022](kodeks://link/d?nd=351621634) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

 Приказ Минтруда России [N 554н от 15.09.2022](kodeks://link/d?nd=352000895) «Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель нефтебазы"».

 Приказ Минтруда России [N 543н от 15.09.2022](kodeks://link/d?nd=352000902) «Об утверждении профессионального стандарта "Работник по эксплуатации компрессорных установок в нефтегазовой отрасли"».

 Приказ Минтруда России [N 566н от 16.09.2022](kodeks://link/d?nd=352026570) «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа"».

 Постановление Правительства РФ [N 1845 от 17.10.2022](kodeks://link/d?nd=352030035) «О внесении изменений в Правила учета нефти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации [от 16 мая 2014 г. N 451](kodeks://link/d?nd=499095840)».

***Комментарии, статьи, консультации***

***4 консультации***

Определение кислотного числа менее 0,06 мг КОН/г.

При проектировании площадок автомобильных сливоналивных эстакад следует руководствоваться [п.10.7](kodeks://link/d?nd=902202410) [СП 155.13130.2014](kodeks://link/d?nd=1200108948).

Расходомер не подлежит подтверждению соответствия требованиям [ТР ТС 032/2013](kodeks://link/d?nd=499031170).

Технологические (эксплуатационные) потери газа входят в расходы, учитываемые при расчете тарифа за услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.