**Новые документы в системе**

**«Техэксперт: Машиностроительный комплекс»**

**Нормы, правила, стандарты – 38 документов**

**(представлены наиболее важные)**

Поправка к ГОСТ 18855-2013 Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс.

Поправка к ГОСТ 34710-2021 Упоры автосцепного устройства грузовых и пассажирских вагонов. Общие технические условия.

Поправка к ГОСТ 34180-2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия.

Циркулярное письмо N 314-15-1753ц к НД N 2-020101-153 Правила по оборудованию морских судов. Часть II. Спасательные средства (Издание 2022 года).

Изменения в Нормы безопасности НБ ЖТ ТМ 02-98 Металлопродукция для железнодорожного подвижного состава. Нормы безопасности.

**Комментарии, статьи, консультации по машиностроению – 22 документа**

**(представлены наиболее интересные)**

#E

* Кто именно может внести изменения в рабочую копию КД, каждая организация должна определяет для себя самостоятельно?
* Номер решения о присвоении литеры "О1" ГОСТ 2.104-2006 предписывает указывать в графе 28.
* О правилах ссылок на разделы, подразделы и пункты в ГОСТ Р 2.105-2019.
* Организация может принять решение о неприменении ГОСТ 2.302-68 для каких-то работ и установить собственные ряды предпочтительных масштабов.
* Основной вариант ссылки на общие допуски установлен в разделе 6 ГОСТ 30893.1-2002.

#E#E#E#E#E#E

#E#E#E

**Периодические издания**

**Подшивка за 2022 год, Инженер и промышленник сегодня**

#P 3 0 9096 1 420141804 0000#G0№ 01 (55), март, 2022 год

Бородин С., Темникова К., Матерова А., Мельник М., Кругликов В., Дрозд А., Демкина Е., Комлев А., Чудинова О., Рябова М., Лаврова Л., Автор не указан, Попов А.

#E

#E